**FORMULARZ ZLECENIA SERWISU WYMIENNIKA CIEPŁA**

(uzupełnia klient)

|  |  |
| --- | --- |
| Numer seryjny serwisowanego wymiennika: |  |
| Adres i nazwa zakładu, w którym znajduje się wymiennik: |  |
| Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej: |  |
| Telefon kontaktowy: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Planowany okres realizacji (data): |  |
| Zakres serwisu: |  |

Sugerowane zakresy prac serwisowych:

1. Wykonanie prac na miejscu, w siedzibie klienta
* rozkręcenie wymienników, demontaż płyt,
* oględziny stanu płyt i uszczelek,
* ewentualna wymiana uszczelek,
* skręcenie wymienników,
* wykonanie próby szczelności na wodzie.
1. Wykonanie prac w siedzibie naszego warsztatu:
* transport zdemontowanych płyt od klienta do warsztatu,
* czyszczenie chemiczne i mechaniczne płyt,
* przegląd wizualny płyt pod względem korozji, erozji lub uszkodzeń mechanicznych,
* wykrywanie mikropęknięć i wżerów na płytach przy użyciu penetrantu światłoczułego,
* czyszczenie kanałków uszczelkowych,
* montaż nowych uszczelek z użyciem kleju termoutwardzalnego (dotyczy uszczelek klejonych),
* transport płyt do klienta.

Na czyszczenie chemicznego wymiennika składają się następujące czynności:

* podłączenie agregatu CIP pod wymiennik,
* czyszczenie chemiczne środkiem XXL-DEGREASER
* pukanie wymiennika wodą,
* czyszczenie chemiczne środkiem KAM-FOS
* zakończenie płukania,
* spuszczenie i neutralizacja chemii,
* płukanie wymiennika wodą.

Każdy serwis kończy się opracowaniem raportu wraz z dokumentacją zdjęciową.

*Uzupełniony formularz prosimy odesłać mailem na adres:* *m.lenart@jmreurope.eu*

*W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 538 355 040*

*Dziękujemy!*